様式第9号（第19条関係）

（表）

定住応援住まいづくり補助金（住宅リフォーム支援事業）点数表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 番号 | 工事内容 | 基準点 | 数量 | 工事点 |
| 減災・部分補強 | 1-1 | 住宅等に防災ベッドを設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 1-2 | 住宅等内に耐震シェルターを設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 1-3 | 居室部分を補強する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (注)　いずれも、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けたものに限る。 |
| 寒さ対策・断熱化 | 2-1 | やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事 | 10点/工事 | 工事 | 点 |
| 2-2 | 外部に面する住宅の開口部に別表第6の基準を満たす建具を設置する工事 | 5点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 2-3 | 住宅等に熱交換換気システムを設置する工事 | 4点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 2-4 | 住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に別表第7の基準を満たす断熱材を使用する工事 | 2点/㎡ | ㎡ | 点 |
| 2-5 | 浴室、脱衣室、トイレ又は廊下のいずれかに設備工事を伴う暖房機器を設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| バリアフリー化 | 3-1 | 住宅等の内部の廊下又は出入口の幅を拡張する工事 | 10点/㎡ | ㎡ | 点 |
| 3-2 | 勾配の緩い階段に交換し、又は改良する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 3-3 | 住宅等の浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの |  |  |  |
| (1) | 浴室の床面積を増加させる工事 | 10点/㎡ | ㎡ | 点 |
| (2) | 浴槽のまたぎ高さを低くする工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (3) | 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 2点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (4) | 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し、又は同器具に取り替える工事 | 3点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 3-4 | 住宅等の便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの |  | 　　 | 　　 |
| (1) | 便所の床面積を増加させる工事 | 10点/㎡ | ㎡ | 点 |
| (2) | 便器を座便式のものに取り替える工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (3) | 座便式の便器の座高を高くする工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 3-5 | 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 |  |  |  |
| (1) | 長さが100cm以上の手すりを取り付ける工事 | 2点/ｍ | ｍ | 点 |
| (2) | 長さが100cm未満の手すりを取り付ける工事 | 2点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 3-6 | 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。） |  |  |  |
| (1) | 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの | 10点/㎡ | ㎡ | 点 |
| (2) | (1)以外の部分の段差を解消するもの | 5点/㎡又は2点/箇所 | ㎡箇所 | 点点 |
| 3-7 | 住宅等の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの |  |  |  |
| (1) | 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事 | 5点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (2) | 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 1点/箇所 | 箇所 | 点 |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 番号 | 工　　事　　内　　容 | 基準点 | 数量 | 工事点 |
| バリアフリー化 | (3) | 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事 |  |  |  |
| イ | 戸に開閉のための動力装置を設置するもの | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| ロ | 戸を吊戸方式に変更するもの | 5点/箇所 | 箇所 | 点 |
| ハ | イ及びロ以外のもの | 2点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 3-8 | 住宅等の居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 1点/㎡ | ㎡ | 点 |
| 3-9 | 住宅等にエレベーター又は階段用昇降装置を設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 克　雪　化 | 4-1 | 住宅等の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの |  |  |  |
| (1) | 雪下ろし作業用命綱（安全帯）を固定するための金具を取り付ける工事 | 2.5点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (2) | 雪止めを設置し、又は取り替える工事雪止め施工延長（累計）5ｍ未満〃　　　延長（累計）5ｍ以上 | 5点10点 | ｍ | 点 |
| (3) | 固定式はしごを設置し、又は取り替える工事 | 5点/階 | 階分 | 点　 |
| 4-2 | 住宅等の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの |  |  |  |
| (1) | 屋根の勾配を大きくする工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (2) | 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| (3) | 屋根に雪割板を設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 4-3 | 住宅等又は住宅等の敷地内に融雪設備を設置する工事 | 10点/箇所 | 箇所 | 点 |
| 県産木材使用 | 5 | 住宅等に県産木材を使用する工事 | 2.5点/0.1㎥（0.1㎥未満切捨て） | ㎥ | 点 |
| 合計 | 点 |